**Zaproszenie do składania ofert**

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na**: ”Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk”.**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

CPV 35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie „zasady konkurencyjności” dotyczącej wydatków w ramach RPO Wojewódzka Śląskiego na lata 2014-2020.

**1. Grupa A – Sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego**

1) Rozpieracz kolumnowy dwutłokowy w układzie jednowężowym model RA 4322 C – 1 szt, do uzupełnienia posiadanego zestawu hydraulicznego Holmatro.

2) Wspornik progowy pod rozpieracz kolumnowy – 1 szt, do uzupełnienia posiadanego zestawu hydraulicznego Holmatro.

3) Nożyce do pedałów oraz drążków kierowniczych w układzie jednowężowym model
HMC 8U - 1 szt, do uzupełnienia posiadanego zestawu hydraulicznego Holmatro.

4) Zestaw łańcuchów do rozpieracza ramieniowego SP 4240C ( 2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami) - 1 kpl, do uzupełnienia posiadanego zestawu hydraulicznego Holmatro.

5) Nożyco-rozpieracz z ręcznym napędem model HCT 4120 – 1 szt, do uzupełnienia posiadanego zestawu hydraulicznego Holmatro.

6) Zestaw poduszek niskociśnieniowych 1 bar – 1 kpl, zawierający:

a) poduszka 1,0 bar o średnicy ok. 61 cm, wysokość podnoszenia powyżej 40 cm, udźwig min 3t - 2 szt,

b) pokrowiec na 2 poduszki,

c) reduktor ciśnienia 200/300 bar z wężem 2m,

d) podwójny sterownik 1,0 bar, typ prosty,

e) wąż do pompowania 1,0 bar, 5m, żółty,

f) wąż do pompowania 1,0 bar, 5m, czerwony,

g)zestaw naprawczy 1 bar

**2. Grupa B – Osprzęt dla Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej**

1) Podpora teleskopowa przeznaczona do stabilizacji ratowniczej, umożliwiająca montaż różnego rodzaju głowic, w tym rozszerzających możliwość wykorzystania podpór m.in. jako trójnóg ratowniczy, wykonana z profili stalowych, w całości ocynkowana galwanicznie i częściowo dodatkowo malowana powłokami ochronnymi – 3 szt o parametrach:

a) długość w pozycji transportowej około 1600 mm,

b) możliwość regulacji długości w zakresie 1200 mm,

c) nośność do 1500 kg,

d) stopa ślizgowa przegubowa o kącie pracy ok. 170 stopni,

e) zintegrowany pas napinający o nośności 5 t i długości 7 m ,

f) co najmniej 6 punktów zaczepowych.

2) Detektor wielogazowy dyfuzyjny do pomiaru 4 gazów ( O2 0-30% v/v; H2S 0-100 ppm, CO 0-500 ppm, LEL 0-100% DGW) - 1 szt o parametrach:

a) sensor LEL podczerwony kalibrowany standardowo na metan.,

b) zwarta budowa, masa do 250 g,

c) wytrzymała, dobrze widoczna, wodoodporna obudowa (IP67), zaopatrzona w wytrzymałe mocowanie na pasek lub na smycz,

d) intuicyjna obsługa jednym przyciskiem w rękawicach ratowniczych,

e) duży, dobrze widoczny ciekłokrystaliczny wyświetlacz alfanumeryczny,

f) możliwość pracy co najmniej w temperaturze w zakresie -20 do +50 0C i wilgotności do 95%,

g) zasilanie akumulatorem LiIon, ładowalnym w czasie do 6 godz, czas pracy bez ładowania z sensorem LEL ok. 60 dni,

h) certyfikat ATEX,

i) alarm LED, akustyczny, wibracyjny, podświetlenie ekranu na czerwono, dodatkowe LED dobrze widoczne z różnych stron,

j) ponadto alarm przekroczenia zakresu, uszkodzenia sensora, słabego akumulatora,

k) pamięć zdarzeń, kalibracji i pomiarów,

l) auto zerowanie i auto test przy uruchomieniu,

m) przypominanie o kalibracji i teście funkcjonalnym

3) Aparat powietrzny do uzupełnienia eksploatowanych aparatów ochrony dróg model AirGoFIXPRO – 2 szt wyposażony w:

a) butlę stalową 6l/300bar,

b) maskę nadciśnieniową Ultra Elite PS-MaXX,

c) sygnalizator bezruchu.

**3. Grupa C – Ratownictwo medyczne**

1) Zestaw do segregacji poszkodowanych TRIAGE – 1 kpl
Podstawowy zestaw do segregacji medycznej poszkodowanych umieszczony w specjalnie skonstruowanej torbie koloru czerwonego, zawierający 50 kpl. opasek odblaskowych kodowanych kolorami. Opaska z elementem sprężynującym pozwala na łatwe umieszczenie jej na kończynie poszkodowanego. Materiał odblaskowy pozwala na szybką identyfikację poszkodowanego nocą oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.

2) Nosze podbierakowe – 1 szt

a) nosze aluminiowe szuflowe atraumatyczne 3 częściowe,

b) wyposażone w 3 pasy stabilizujące,

c) nośność > 150 kg,

d) masa do 10 kg

3) Kamizelka KED – 1 szt
Kamizelka Kendricka używana do stabilizacji rannego przy podejrzeniu urazów kręgosłupa, stosowana głównie w celu zabezpieczenia poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego.

4) Torba PSP R-1 z deską ortopedyczną i zestawem do tlenoterapii – 1 kpl.
Zestaw ratownictwa medycznego PSP – R1 składa się z:

a) torby z wyposażeniem medycznym i zestawem do tlenoterapii,

b) zestawu szyn Kramera,

c) deski ortopedycznej.
Skład zestawu ratowniczego PSP – R1 musi być zgodny z standardem wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego określonym w załączniku nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z lipca 2013 roku zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

**4. Grupa D – Sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych**

1) Przenośna najaśnica akumulatorowa – 1 szt. o parametrach:

a) przenośny system walizkowy z dwoma głowicami led na indywidualnych masztach, odporny na wstrząsy i uderzenia,

b) wysokość całkowita > 2m,

c) max moc światła >14 000 lm,

d) różne tryby pracy 100%, 75%, 50%, migający, czerwony,

e) czas pracy 100% około 6 h, 50% około 10h,

f) głowice obrotowe w poziomie 360 o i w pionie 180o,

g) wodoodporność co najmniej IP 66,

h) akumulator żelowy 12V ładowalny z sieci 230V w czasie do 7 h,

i) masa poniżej 30 kg

2) Hydronetka plecakowa – 4 szt. o parametrach:

a) zbiornik elastyczny odporny na uszkodzenia mechaniczne i pojemności co najmniej 19 l,

b) wygodne, regulowane paski nośne,

c) prądownica umożliwia uzyskania prądu zwartego o zasięgu poziomym ok. 12 m lub rozproszonego o zasięgu minimum 3 m,

d) metalowa pompa zapewniająca wydajność powyżej 2 l/min

3) Tłumica stalowa – 4 szt :

a) szerokość części tłumiącej około 330 mm,

b) długość części tłumiącej około 500 mm,

c) drążek aluminiowy składany, złożony co najmniej z 2 części, z których najdłuższa nie może przekraczać 100 cm,

4) Motopompa szlamowa o max wydajności 2400 l/min – 1 szt:

a) wydajność max 2400 l/min,

b) wysokość podnoszenia ok. 34 m,

c) średnica zanieczyszczeń powyżej 30 mm,

d) głębokość ssania 8 m,

e) masa z pełnym zbiornikiem poniżej 100 kg,

f) nasady wężowe 110

g) świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB w Józefowie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej

5) Pilarka ratownicza – 2 szt np.Stihl MS 460R lub równoważna:

a) moc min 3,1 kW / 4,2 KM,

b) stosunek ciężaru do mocy max 1,6 kg/kW,

c) zawór dekompresyjny i elastyczny rozruch,

d) regulacja wydajności pompy olejowej,

e) specjalny łańcuch ratowniczy z ostrzami zbrojonymi płytkami z twardych stopów o wysokiej udarności.

6) Przecinarka ratownicza - 1 szt o parametrach:

a) moc 4,4 kW / 6 KM,

b) ciężar bez paliwa i tarczy tnącej max 13 kg,

c) max średnica tarczy tnącej 400 mm,

d) max głębokość cięcia 145 mm,

e) zawór dekompresyjny i elastyczny rozruch

7) Dwuprzęsłowa drabina ratownicza - 1 szt :

a) aluminiowa z aluminiowymi drążkami podporowymi,

b) wysuwana linką,

c) długość drabiny rozłożonej min. 10 m,

d)długość transportowa min 5,7 m,

e) masa drabiny z drążkami poniżej 50 kg,

f) świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB w Józefowie do stosowania w ochronie przeciwpożarowej

8) Kamera termowizyjna – 1 szt o parametrach nie gorszych niż:

a) odporna na trudne warunki użytkowania, zaprojektowana dla straży pożarnej, możliwość obsługi w rękawicach strażackich,

b) ekran LCD min 3,5” kolorowy o rozdzielczości min 320 x 240 pikseli,

c) rozdzielczość w podczerwieni min 160 x 120 pikseli,

d) czas włączenia < 30 sek, z uśpienia < 10 sek,

e) różne tryby obrazu dedykowane straży pożarnej, w tym tryb poszukiwawczo-ratowniczy, wykrywania ciepła,

f) zakres pomiaru do 500 0C,

g) dokładność pomiaru co najmniej 4oC,

h) port do transmisji danych do i z komputera USB-Micro,

i) zasilanie akumulatorem Li-Ion umożliwiającym pracę ok. 4 h,

j) ładowarka ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora,

k) temperatura pracy -20oC do +260oC,

l) wodoszczelność IP67,

m) odporność na upadek na beton z wysokości 2 m,

n) możliwość zamocowania na trójnogu

9) Opryskiwacz spalinowy (do zwalczania pożarów traw i ściółki leśnej) – 2 szt np. Stihl SR 430 lub równoważny:

a) pojemność skokowa ok. 63 cm³ ,

b) ciężar bez paliwa ok. 12kg,
c) pojemność zbiornika na rozpylaną substancję ok. 14l,
d) maksymalna wydajność turbiny ok. 1.300 m³/h (bez układu dmuchającego),
e) zasięg opryskiwania horyzontalnie co najmniej 14m ,
f) jednoręczny uchwyt sterujący pracą silnika i zaworem dozującym rozpylaną substancję,

10) Wyciągarka elektryczna do samochodu ratowniczo-gaśniczego - 1 szt o parametrach:

a) siła uciągu 17000 lbs,

b)silnik 24V o mocy > 6KM,
c) przekładnia planetarna 3 stopniowa,

d) hamulec automatyczny,
e) lina 12 mm o długości > 20 m,
f) masa wyciągarki < 60 kg,
g) w zestawie sterownik, przekaźnik, główny wyłącznik prądu, pilot przewodowy i bezprzewodowy, lina z hakiem, prowadnica liny, komplet śrub mocujących.

11) Agregat prądotwórczy jednofazowy - 1 szt o parametrach:

a) moc ciągła min. 4,2 KW 1 ~, 230 V, 50Hz,

b)klasa ochrony co najmniej IP 23,
c) prądnica z automatyczną regulacją napięcia AVR,
d) zabezpieczenie przeciążenia prądnicy,

e) co najmniej trzy gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym, w tym jedno 32A,

f) wskaźnik napięcia, częstotliwości, godzin pracy,
g) silnik benzynowy 1 cylindrowy, 4 suwowy,

h) rozrusznik ręczny,

i) zużycie paliwa max 2,5 l/h,

j) zbiornik paliwa ok. 30l,

k) wskaźnik stanu paliwa,

l) automatyczne wyłączenie przy braku oleju,

m) masa poniżej 90 kg,

n) zespół umieszczony w ramce ochronnej o długości nie większej niż 800 mm,

Zaoferowany sprzęt ratowniczo-gaśniczy musi być fabrycznie nowy, posiadać w zakresie wymaganym dla sprzętu m.in.:

- Kartę gwarancyjną

- Deklaracje zgodności

- Certyfikaty

- DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) lub instrukcję obsługi w języku polskim

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia.

Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do wykonania dostawy zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca oferujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, oraz zobowiązuje się zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis w zakresie wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw oferowanego sprzętu w całym okresie gwarancji.

Usługi serwisowe w zakresie zgłoszonych awarii i usterek będą świadczone na podstawie zgłoszenia w formie: maila, faksu.

Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia.

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, z wyłączeniem sprzętu określonego w Grupie A w pkt od 1 do 5 oraz Grupie B pkt 3 które musza być kompatybilny z posiadanym sprzętem przez OSP Szczyrk..

Za produkt równoważny Zamawiający uzna oferowany sprzęt ratowniczo-gaśniczy o nie gorszych parametrach i właściwościach, które posiada opisany przedmiot zamówienia. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od złożonych w zapytaniu ofertowym.

**II.** Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu

Zamawiający nie określa warunków udziału.

**III.** Kryteria oceny ofert :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| 1 | Cena  | 60 % |
| 2 | Czas reakcji serwisowania | 20 % |
| 3 | Okres gwarancji | 20 % |

1. Cena

Liczba punktów = [Cmin/Cof] \* 100 \* waga

**gdzie:**

- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie podlegającym odrzuceniu

- Cof – cena podana w ofercie

2. Kryterium czas reakcji serwisu :

Ocena kryterium będzie dokonana na podstawie oferowanego czasu reakcji serwisu od zgłoszenia awarii lub usterki.

Liczba punktów = [ Lp.bof/Lp.min.o] \* 100 \* waga

**gdzie:**

- Lp. b.of – liczba punktów badanej oferty uzyskanych na podstawie podanego czasu reakcji serwisu od zgłoszenia.

- Lp. min.o – liczba punktów oferty z najmniejsza ilością godzin czasu reakcji serwisu od zgłoszenia spośród wszystkich ofert.

Liczba punktów za czas reakcji serwisu:

Czas reakcji serwisu:

W przypadku awarii lub usterki Liczba punktów

w ciągu 24 godzin od zgłoszenia 20

w ciągu 36 godzin od zgłoszenia 15

w ciągu 48 godzin od zgłoszenia 10

w ciągu 72 godzin od zgłoszenia 0

Czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

Przez **czas reakcji** rozumie się, okres od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę w miejscu – siedzibie OSP Szczyrk, ul. Myśliwska 42, 43-370 Szczyrk.

**UWAGI:**

* Brak deklaracji czasu reakcji serwisu w przypadku wystąpienia awarii lub usterki w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej 72 godzin skutkować będzie odrzuceniem oferty.
* Okres reakcji serwisu należy zadeklarować w formularzu ofertowym w pełnych godzinach w okresach wskazanych w rozdziale III pkt 2 zapytania.

3. Kryterium okres gwarancji

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, z zastrzeżeniem że minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.

Gwarancja na dostarczony sprzęt oceniana będzie w następujący sposób /punkty od 0-20/:

- gwarancja na okres 60 miesięcy – 20 pkt

- gwarancja na okres 54 miesięcy – 15 pkt

- gwarancja na okres 48 miesięcy – 10 pkt

- gwarancja na okres 42 miesięcy – 5 pkt

- gwarancja na okres 36 miesięcy – 0 pkt

Za zaoferowanie 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości Wykonawca nie otrzyma punktów w tym kryterium oceny ofert [0 pkt]. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 20. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres równy lub dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma 20 punktów.

**UWAGI:**

* Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 36 miesięcy] skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej określonego maksimum [tj. 60 miesięcy] dla celów porównania złożonych ofert przyjęte zostanie 60 miesięcy, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – przyjęty zostanie okres gwarancji zgodny z deklaracją zawartą w ofercie Wykonawcy.
* Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu z uwzględnieniem obowiązków wynikających z Kart Gwarancyjnych oraz umowy.
* Jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa niż gwarancja Wykonawcy obowiązuje gwarancja producenta.
* W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnych napraw – usuwania zaistniałych wad, awarii, usterek oraz do dokonywania bezpłatnych przeglądów, konserwacji, według zasad określonych przez producenta [kartach gwarancyjnych].

Okres gwarancji liczony będzie od daty odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

**IV**. Wymagany termin dostawy - realizacji przedmiotu zamówienia: 24 lipca 2017r.

**V. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:**

|  |
| --- |
| 1**.** Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo wydruku z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2. Kserokopia odpisu decyzji nadania NIP i REGON;3. Wypełniony formularz ofertowy, (Załącznik nr 1);4. Wypełnione zastawienie sprzętu z cenami jednostkowymi, (załącznik nr 2).  |

**VI. Termin składania ofert i przygotowanie oferty**

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, pokój nr 11 (dziennik podawczy) **do dnia 20.04.2017r. do godz. 12.00**;

b) Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwa i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na zadanie pn.: **”Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk”. NIE OTWIERAĆ przed: 20.04.2017r. godz.13.00**

Na wewnętrznej kopercie należy dodatkowo podąć nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie . Zmiana złożonej oferty jest możliwa jedynie przed upływem terminu składani ofert.

c) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania

d) otwarcie ofert nastąpi w dniu  **20.04.2017r. o godz. 13.00**

**VII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

* + - 1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.
			2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. ETNO Bank Spółdzielczy konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).
			3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach,:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

4. Z zastrzeżeniem pkt 5, z treści gwarancji i poręczeń, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Wykonawcę (zobowiązanego).

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

6. Z treści gwarancji i poręczeń o których mowa w pkt 3 musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.

7. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowa­niem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samo­rządu terytorialnego,
3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i re­jestrze zastawów.

9. Kwota, o której mowa w pkt 6 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi/gwarancji za wady.

10. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego pn.: **”Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk”.**

11.Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy.

12. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wyboru formy niepieniężnej oryginał dokumentu należy złożyć w Dziale Księgowości – kasa Zamawiającego, pok. nr 24.

**VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz wykaz wymaganych dokumentów.**

1. Wykonawca złoży formularz oferty w którym musi podać:

a) wartość całkowita brutto za cały przedmiot zamówienia, opisując liczbowo i słownie.

b) czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego, stanowiące kryterium w niniejszym zapytaniu ofertowym

c) okres gwarancji na jaki udziela gwarancji na dostarczony sprzęt Zamawiającemu, stanowiące kryterium w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać ewentualne upusty i rabaty.

3. Końcowe wartości liczbowe – cenę należy określić do dwóch miejsc po przecinku.

4. Do oferty Wykonawca załączy zestawienie sprzętu zawierające ceny jednostkowe za poszczególny sprzęt określony w Grupie A, B, C, D, [załącznik nr 2]

5. Do oferty należy załączyć specyfikacje techniczne (np. karty katalogowe itp.) lub opis nawiązujący do parametrów wymaganych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przedmiotem zamówienia lub wykazania równoważności.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

7. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

8. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną cześć załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania ofertowego.

10. Oferta musi być napisana w języku polskim.

11. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był czytelny i opatrzony pieczęcią imienna Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

12. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą obowiązuje w walucie PLN.

13.Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących niemożnością wyboru najkorzystniejszej oferty lub zawarcia ważnej umowy.

15. Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie umieszczona stosowna informacja na stronie internetowej Zmawiającego oraz zostanie przekazana Wykonawcom.

**Informacja o wyborze Wykonawcy i możliwości zawarcia umowy.**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do wszystkich Wykonawców do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

**IX. Warunki zmiany umowy**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:

a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

b) gdy, urządzenia (sprzęt) którego dostarczenie stanowi przedmiot umowy nie będą dostępne na rynku z powodu przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta lub wycofaniem z rynku lub zaprzestania ich produkcji, pod warunkiem, że zamienne urządzenia (sprzęt) spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym dotyczące przedmiotu zamówienia oraz pod warunkiem, że cena nie ulegnie podwyższeniu,

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

3. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy.

4. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

**X. Wymagany okres gwarancji/rękojmi.**

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na minimalny okres 36 miesięcy.

UWAGI:

- okres gwarancji jakości dla dostarczonego sprzętu stanowi kryterium oceny ofert,

- okres gwarancji jakości dla dostarczonego sprzętu należy zadeklarować w formularzu ofertowym w pełnych miesiącach

 w okresach opisanych w rozdziale III pkt 3 zapytania.

- okres gwarancji nie zostanie uznany za zakończony , dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady , awarie i usterki

 zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancji oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 kc.,

 a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

- okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie Zamawiającego

 terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i

 ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu – tzw. wykonanie zastępcze.

**XI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych**

**XII. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.**

**XIII. Kontakt z wykonawcą:**

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest:

 - Mariusz Pindel, [tel. 33 8295026]

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu. W przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia i wnioski, zawiadomienie oraz informacje lub wyjaśnienia faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Nr faksu do kontaktu z Zamawiającym: **(33)8178763.**

**Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy do zawarcia umowy.**

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTY**

o wartości netto **poniżej 30 000** €.

|  |
| --- |
| Gmina Szczyrkul. Beskidzka 443-370 Szczyrk |

WYKONAWCA: ..........................................

....................................................................

...................................................................

tel/fax:.........................................................

e-mail**:**.........................................................

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: **”Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Szczyrk”**, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym .

1. Deklaruję, wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w zapytaniu ofertowym, za :

- **cenie netto** z wszystkimi opłatami koniecznymi: do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie ...........................................................................zł

(słownie:.........................................................................................................zł)

|  |
| --- |
| -BRUTTO, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie: ........................................................................................zł(słownie:..................................................................................................................zł) |

2. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i zawarte w niej wymagania przyjmuję bez zastrzeżeń, oraz oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

4. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ........................................... słownie......................................................zł (tj. 10% wartości umowy) w terminie określonym przez Zamawiającego w formie …………………………………… (zgodnej z zapisami i wymaganiami zapytania ofertowego).

5. Podane w ofercie cena nie będzie podlegać waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wg. opisu podanego w zapytaniu .

6. Przyjmuję realizację niniejszego przedmiotu zamówieni w terminie od podpisania umowy do **………………………**

7. Warunki płatności: w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu .

8. Oświadczam że:

1. wykonam zadanie siłami własnymi,
2. przewiduje wykonanie zadania przy pomocy z podwykonawcy/ów**1**

- Zakres zlecany Podwykonawcy:

 ..........................................................................................................................................................................

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Firma Podwykonawcy/ów,

…………………………………………………………………………………………………………………………………….......……………..………………………………………………………………………………………………………….

9. Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert .

10. Informuję/informujemy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993r., Nr 47, poz. 211 ze zm.)

a) ...................................................................................................

b) ...................................................................................................

11. Okres gwarancji.

Oświadczamy, że okres gwarancji na dostarczony sprzęt ratowniczo gaśniczy wynosi  **………** miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji.

**UWAGA:**

- nie zadeklarowanie żadnego okresu gwarancji ww. pozycji lub podanie okresu gwarancji poprzez wpisanie okresu krótszego niż wymagany minimalny tj. 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.

- okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu należy zadeklarować w formularzu ofertowym w pełnych miesiącach w okresach opisanych w rozdziale III pkt 3 zapytania, wpisanie innych okresów gwarancji spowoduje odrzucenie oferty.

12. Czas reakcji serwisu

Deklaruję, że czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego faktu wystąpienia awarii lub usterki sprzętu ratowniczo gaśniczego wynosi …………………

**UWAGA:**

- nie zadeklarowanie żadnego czasu reakcji serwisu ww. pozycji określonych w zapytaniu lub podanie okresu reakcji serwisu poprzez wpisanie okresu dłuższego niż wymagany maksymalny tj. 72 godzin spowoduje odrzucenie oferty .

- okres reakcji serwisu gwarancji należy zadeklarować w formularzu ofertowym w pełnych godzinach w okresach opisanych w rozdziale III pkt 2 zapytania, wpisanie innych okresów reakcji serwisu spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA :

W przypadku, gdy okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę jest dłuższy to okres rękojmi wydłuża się proporcjonalnie do zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji.

13. Nasz NIP ...................................................... REGON .......................................................

14. Ofertę niniejszą składamy na..................kolejno ponumerowanych stronach.

 ……………………………………………………

 Data i podpis osób wskazanych w dokumencie

występowania w uprawniającym do obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. .......................................

2. .......................................

3. .......................................

4. ..........................................